|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Группа | Дисциплина | Пара |
| 14.02.2022 | 3 ТЭМ | ОП.09 Правила безопасности дорожного движения | 4 |

Преподаватель Жеребцов Сергей Владимирович

Тема 1.12. Перевозка людей и грузов

Лекция №3

Цель занятия:

-образовательная:изучить правила перевозки груза;

-воспитательная: воспитывать всестороннее развитие специалиста автомобильного транспорта;

-развивающая: уметь правильно обобщить данные и сделать вывод**.**

Мотивация:

-знание правил перевозки груза, обеспечит вашу безопасность и исключит возможность получить штраф.

Задача: Научиться применять полученные знания на практике.

План:

**1. Перевозка груза.**

**22.1.** Масса перевозимого груза и распределение нагрузки на оси не должны превышать величин, определенных технической характеристикой данного транспортного средства.

**22.2.** Водитель перед началом движения обязан проверить надежность расположения и крепления груза, а во время движения — контролировать это, чтобы предотвратить его падение, волочение, травмирование сопровождающих лиц или создание препятствий для движения.

**22.3.** Перевозка груза запрещается при условии, что он:

а) подвергает опасности участников дорожного движения;

б) нарушает   устойчивость   транспортного   средства    и    затрудняет управление им;

в) ограничивает водителю обзорность;

г) закрывает внешние световые приборы, световозвращатели, номерные и опознавательные знаки, а также препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой;

д) создает шум, поднимает пыль и загрязняет проезжую часть и окружающую среду.

**22.4.** Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди или сзади более чем на **1 м**, а по ширине превышающий **0,4 м** от внешнего края переднего или заднего габаритного фонаря, должен быть обозначен в соответствии с требованиями пункта **30.3.10** настоящих Правил.

**22.5.** По специальным правилам осуществляется дорожная перевозка опасных грузов, движение транспортных средств и их составов в случае, когда хоть один из их габаритов превышает по ширине **2,6м**, по высоте от поверхности дороги — **4** **м** (для контейнеровозов на установленных соответствующим органом Министерства транспорта Донецкой Народной Республики и Госавтоинспекцией маршрутах — **4,35 м**), по длине — **22** **м** (для маршрутных транспортных средств — **25** **м**), фактическая масса свыше **38** т (на установленных соответствующим органом Министерства транспорта Донецкой Народной Республики и Госавтоинспекцией маршрутах — до **40** **т**; для контейнеровозов — свыше **44** **т**, на установленных для них маршрутах — до **46** **т**), нагрузку на одиночную ось — **11** **т** (для автобусов, троллейбусов — **11,5** **т**), сдвоенные оси — **16** **т**, строенные — **22** **т** (для контейнеровозов нагрузка на одиночную ось — **11** т, сдвоенные оси — **18 т**, строенные — **24** **т**) или если груз выступает за задний габарит транспортного средства более чем на **2 м**.

Оси следует считать сдвоенными или строенными, если расстояние между ними (смежными) не превышает **2,5** **м**.

**22.6.** Транспортные средства, осуществляющие дорожную перевозку опасных грузов, должны двигаться с включенным ближним светом фар, задними габаритными огнями и установленными опознавательными знаками, предусмотренными пунктом **30.3** настоящих Правил, а тяжеловесные и крупногабаритные транспортные средства – также с включенным проблесковым маячком (проблесковыми маячками) оранжевого цвета.

Домашнее задание: Законспектировать лекцию, ответить на контрольные вопросы. Выполнить сканирование или фотографирование написанной лекции и выслать на адрес эл. почты [senyaua@rambler.ru](mailto:senyaua@rambler.ru) до 14.02.2022 до 14.40